Доп. прил. 24

Рекомендуемая форма Приказа «О порядке хранения
технической документации»
(логотип и наименование предприятия)

ПРИКАЗ

« » 2012 г . г. Санкт-Петербург №\_\_\_\_\_\_\_

«О порядке хранения технической документации»

Во исполнение требований п.1.8.1 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить электротехническую (электротехнические) службу (служ­бы) технической документацией и организовать её хранение.
	1. Один экземпляр в архиве организации, второй экземпляр или копия в архи­ве ответственного за электрохозяйство:
* генеральный план с нанесёнными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями;
* утверждённая проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями;
* акты приёмки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приёмки электроустановок в эксплуатацию;
* исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических со­единений;
* акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем;
* технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы, подлежащие обяза­тельной сертификации.
	1. У ответственного за электрохозяйство организации, у ответственных за электрохозяйство структурных подразделений (при наличии таковых), начальни­ков цехов, участков и электротехнического персонала на рабочем месте (по при­надлежности):
* исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических со­единений;
* производственные инструкции по эксплуатации электроустановок;
* должностные инструкции по каждому рабочему месту, инструкции по охране труда на рабочих местах (оператору персональной электронно-вычисли­тельной машины (далее - ПЭВМ), по применению переносных электроприёмников и т.п.), инструкции по пожарной безопасности, инструкции по предотвращению и ликвидации аварий, инструкции по выполнению переключений без распоряжений, инструкция по учёту электроэнергии и её рациональному использованию, ин­струкции по охране труда для работников, обслуживающих электрооборудование электроустановок.
1. Все инструкции разрабатывать с учётом видов выполняемых работ (ра­боты по оперативным переключениям в электроустановках, верхолазные ра­боты, работы на высоте, монтажные, наладочные, ремонтные работы, прове­дение испытаний и измерений и т.п.).
2. Производственные и должностные инструкции пересматривать на соот­ветствие требованиям действующих норм и правил работы в ЭУ не реже 1 раз в 3 года и представлять мне на утверждение.

Руководитель организации

(подпись) (фамилия, инициалы)